# Skarpnäck 2023-06-22

# Skötselråd efter fönsterrenovering Industrigatan 14 612261

Att nedanstående skötselråd följs är mycket viktigt. Dels för fönstrens livslängd men det är också en förutsättning för att ev. framtida garantiärenden skall kunna hanteras utan inskränkning.

Därav viktigt att detta kommuniceras till ex. en förenings alla medlemmar.

Åtgärderna bör även dokumenteras för spårbarhet. Den enskilt viktigaste punkten för att maximera livslängden är tvätt av målade ytor utvändigt, då smuts, vägdamm och pollen som blir liggande på ytorna effektivt binder fukt och succesivt ”äter upp” färgskikten.

Skötselråd

* Träytor samt fönsterbleck skall tvättas med mild såplösning minst 1-2 ggr per år.
* Vid utsatta ytor ex. hårt trafikerad väg eller precis under ett stort lövträd, minst 2-4 ggr per år.
* Horisontella utvändiga ytor måste hållas rena från snö/smältvatten.
* Trådsprickor kan uppstå där skarvar förekommer både ut och invändigt, detta är ofrånkomligt och beror på naturliga rörelser och det ryms ej under normal garanti.

För att maximera livslängden kan man fylla ev. uppkomna utvändiga trådsprickor med färg eller fogmassa för utvändigt bruk.

* Övriga ytor kräver ingen speciell åtgärd men att torka av kittet på mellansidor i samband med fönsterputs är att rekommendera. Vid regn skall fönster hållas stängda. (ej vädra)
* Vid regn skall fönster hållas stängda. (ej vädra)
* Glas. Starkaste tillåtna medel är fönsterputs.
* Befintliga vred och spanjoletter skall funktionstestas årligen och smörjas vid behov.
* I de fall stora fönsterbågar förekommer, över 1,4 m i bredd, så skall de alltid öppnas med försiktighet och främst vid underhållsarbeten. Ett sådant stort fönster är inte dimensionerat för kontinuerlig vädring.

För mer detaljerad information se bifogade produktblad.

Fog & fönsterservice AB

Carla Yevenes